Приложение № 3

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование на участника: |  |
| Седалище по регистрация: |  |
| BIC;IBAN: |  |
| Булстат номер: |  |
| Точен адрес за кореспонденция: | *(държава, град, пощенски код, улица, №)* |
| Телефонен номер: |  |
| Факс номер: |  |
| Лице за контакти: |  |
| e mail: |  |

**ДО**

**РАЙОННА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА**

**гр. Пловдив**

# ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА

# ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование на поръчката:** | "Следгаранционно сервизно обслужване на служебни автомобили на РЗОК –Пловдив, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности към тях" |

**УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,**

Във връзка с публично състезание за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, заявяваме, че желаем да участваме в процедурата при условията, посочени в обявлението и документацията на поръчката със следното техническо предложение:

Ще извършваме следгаранционното обслужване на служебните автомобили на РЗОК-Пловдив, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности към тях описани в т. I. на документацията на възложителя.

Следгаранционното сервизно обслужване ще обхваща следното:

1.1 **Първоначална еднократна проверка и оглед** на системите, възлите и агрегатите на автомобилите, както следва: изпускателна система – изпускателен колектор, гърнета, катализатор, гумени държачи, спирачна система; ниво на спирачна течност; хидравлична система; кормилна уредба; охладителна система /температура на замръзване/; състоянието на гумите; амортисьорите; светлините; състоянието на акумулатора; чистачки /стъклоизмивателна система/; климатик; ходовата част; маншоните на полуоските; кормилната рейка и шарнирите за наранявания и скъсвания; диагностика на двигател; **Проверката следва да се извърши в 30 –дневен срок след датата на подписване на договора за обществена поръчка.** За резултатите от проверката се съставя диагностичен лист, включващ всички констатации и/или препоръки за отстраняване на технически несъответствия на МПС.

**1.2 Извършване на периодични проверки и огледи на** на системите, възлите и агрегатите на автомобилите, както следва: изпускателна система – изпускателен колектор, гърнета, катализатор, гумени държачи, спирачна система; ниво на спирачна течност; хидравлична система; кормилна уредба; охладителна система /температура на замръзване/; състоянието на гумите; амортисьорите; светлините; състоянието на акумулатора; чистачки /стъклоизмивателна система/; климатик; ходовата част; маншоните на полуоските; кормилната рейка и шарнирите за наранявания и скъсвания; диагностика на двигател – **на всеки 3 месеца**; За резултатите от проверките се съставят диагностични листове, включващ всички констатации и/или препоръки за отстраняване на технически несъответствия на МПС.

**1.3 Извършване на периодична диагностика на ходовата част, спирачната система и кормилната уредба.** За резултатите от проверкатa се съставя диaгностичен лист, включващ всички констатации и/или препоръки, за отстраняване на технически несъответствия на МПС – **на всеки 3 месеца;**

1.4 Техническото обслужване включва още **извършване на текущи ремонти при необходимост.** Изпълнителят изготвя констативен протокол с препоръки за извършване на текущ ремонт, ако такъв се налага за отстраняване на неизправностите и привеждането на автомобила в състояние, годно за експлоатация в съответствие с нормативните изисквания. Текущият ремонт обхваща всички дейности по привеждането на системите, възлите и агрегатите в изправно състояние. Всички операции, свързани с ремонта трябва да се извършват в съответствие със стандартите и изискванията на производителя за съответната марка автомобили.Когато в хода на изпълнение на една поръчка възникне необходимост от извършване на допълнителен обем работи, неупоменати в поръчката, изпълнителят изготвя допълнителна сервизна препоръка и я предоставя на Възложителя.

3.2.1. Имаме възможност да извършваме:

- ремонт на двигател и неговите системи (извършване на диагностика, смяна на масло, смяна на филтри (маслен, горивен), смяна на ремъци (ангренажен и други), смяна гарнитури);

- ремонт (смяна) на агрегати, възли, прибори и части от горивната система;

-ремонт (смяна) на агрегати, възли, прибори и части от охладителната/отоплителната система;

- ремонт (смяна) на агрегати, възли, прибори и части от запалителната система и ел. оборудване;

- ремонт (смяна) на агрегати, възли и части от кормилната система;

- ремонт на спирачна система (смяна на накладки, смяна на спирачни дискове, смяна (ремонт) на спирачни апарати, други ремонти по спирачната система);

- ремонт на ходова част, окачване и трансмисия (смяна на амортисьори, смяна на тампони, втулки, носачи, накрайници и биелетки, смяна на лагери, смяна (ремонт) на съединител, ремонт на предавателна кутия, регулиране на преден и заден мост, смяна (ремонт) на полуоси, други ремонти по окачването и трансмисията);

- ремонт (смяна) на изпускателна система;

- смяна, баланс, монтаж, демонтаж, ремонт на гуми и изправяне на джанти;

- регулиране геометрията на окачване на преден и заден мост;

-проверка зарядността на акумулаторните батерии прeди есенно-зимната експлоатация на автомобилите;

-проверка и зареждане на климатичната система-извършва се при периодично техническо обслужване на автомобилите и при подготовка за експлоатация в пролетно-летния период;

\* Гореизброените дейности не изчерпват целия обхват на услугата, които можем да извършваме, **в зависимост от нуждите на Възложителя.**

4. Ще доставяме и монтираме всички необходими за извършване на техническо обслужване и ремонт на МПС резервни части, консуманиви и приндалежности. Ще влагаме само нови, неупотребявани и нерециклирани резервни части, консумативи и принадлежности, отговарящи на изискванията на производителя на съответната марка МПС, за които ще предоставям на Възложителя сертификат за техния произход и качество.

5. Ще приемаме за диагностика МПС в срок от ...... след сигнализиране от страна на Възложителя за възникнал технически проблем. Текущите ремонти ще се извършват в срок ..................... работни дни след датата на възлагане.

6. Цените на резервните части, консумативи и принадлежности ще доказваме чрез предоставяне на заверени „Вярно с оригинала“ копия от оригиналите на фактури за придобиването им. Цената на вложените резервни части, консумативи и принадлежности към тях ще се заплаща от възложителя по цени на доставчика **без начислена надценка от изпълнителя.**

7. Когато в хода на изпълнение на една поръчка възникне необходимост от извършване на допълнителен обем работи, неупоменати в поръчката ще изготвяме писмена сервизна препоръка и ще я предоставяме на Възложителя за утвърждаване.

8. В случай на некачествен ремонт, извършен от нас, същият се отстранява за наша сметка.

9. Гаранционен срок на извършените ремонтни дейности 6 /шест/ месеца или 10 000 километра, а за ремонти по ходова част, спирачна система и кормилна уредба – 6 /шест месеца или 20 000 км., считано от датата на извършването им.

10. Гаранционният срок на вложените резервни части и консумативи е дадения от производителя им.

11. Сервизът, в който ще се извършвам услугите по настоящата поръчка се намира на адрес: …………………………………………………………………………………………………………….

Приложения:. ……………………………………………………………

(описват се приложенията към Техническото предложение, ако има такива)

Дата ..................... 2016 г. ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................