**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ**

**за открита процедура с предмет:**

***„Изграждане на отводнителна система в помещение за съхранение на архивни документи в сградата на РЗОК- Пловдив, находяща се в гр. Пловдив, ул. „Хр.Чернопеев“ № 14“***

**1. Предмета на обществената поръчка** се отнася до изграждането на отводнителната система в помещението за съхранение на архивни документи в сградата на РЗОК- Пловдив, находяща се в гр. Пловдив, ул. „Хр. Чернопеев“ № 14.

**2. Място за предоставяне на услугата** – помещение за съхранение на архивни документи /избено помещение/ в сградата на РЗОК- Пловдив, находяща се в гр. Пловдив, ул. „Хр.Чернопеев“ № 14

**3. Обща стойност на поръчката** – до 4 600,00 /четири хиляди/ лева с вкл. ДДС.

**4.** **Видове дейности и функционални задължения на Изпълнителя.**

**4.1.** Дейностите по изграждането на отводнителната система в помещението за съхранение на архивни документи в сградата на РЗОК- Пловдив, включват в себе си:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Рязане на бетон |  | 50,00 м |
| 2. | Изкъртване на теракотена настилка |  | 8,00 м2 |
| 3. | Разбиване на армиран бетон |  | 25,00м |
| 4. | Изкоп на канал - ръчно |  | 1,00 м3 |
| 5. | Доставка и монтаж на подови сифони |  | 10,00брой |
| 6. | Доставка и монтаж на ПВЦ тръби/дебелостенни |  | 25,00м |
| 7. | Засипване изкоп с уплътняване |  | 0,50 м3 |
| 8. | Направа на изкоп за шахта-ръчно |  | 1,00 м3 |
| 9. | Почистване на строителни отпадъци |  | 2,00 м3 |
| 10. | Направа кофраж |  | 6,00 м2 |
| 11. | Доставка и монтаж на армировка А3 до 12 мм. |  | 40,00 кг |
| 12. | Полагане на бетон В 25 - ръчно |  | 1,00 м3 |
| 13. | Полагане на хидроизолация на циментова основа |  | 6,00 м2 |
| 14. | Изработка и монтаж на капаци от рифелова ламарина |  | 2,00 м2 |
| 15. | Възстановяване на теракота настилка |  | 8,00 м2 |
| 16. | Доставка и монтаж на потопявам помпа за мръсна вода |  | 1,00 бр. |
| 17. | Пренос ръчно на 50 м. на строителни материали и отпадъци |  | 2,00 м3 |
| 18. | Натоварване и извозване на строителни отпадъци до депо |  | 2,00 м3 |

**5. Други условия за изпълнение на поръчката.**

- Минимално оборудване, необходимо за качественото изпълнение на поръчката: къртачи, помпа за мръсна вода;

- Срок за изпълнение. Срокът за изграждане на отводнителната система е до 30 календарни дни, считано от датата на подписването на договора от страните.

- Отчитане на дейностите. За извършването и приемането на горепосочените дейности се съставя двустранно подписан приемо-предавателен протокол, изготвен от Изпълнителя.

**6.** **Срок за изпълнение на договора.** Срокът за изпълнение на договора е до 30 /тридесет/ календарни дни от датата на сключване на договора.

*Предложения на участници, които надвишават посочения в т. 3 времеви период ще бъдат отстранявани от процедурата на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП.*

**7**. **Начин на образуване на предлаганата цена и обща стойност на договора.** Общата стойност на предлаганата цена представлява сбора от стойностите на всички видове дейности, включени в предмета на поръчката.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Мярна единица | Количество | Ед.цена | Стойност |
| 1 | Рязане на бетон | метър | 50,00 |  |  |
| 2 | Изкъртване на теракотна настилка | м2 | 8,00 |  |  |
| 3 | Разбиване на армиран бетон | метър | 25,00 |  |  |
| 4 | Изкоп на канал - ръчно | м3 | 1,00 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на подови сифони | брой | 10 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж на ПВЦ тръби/дебелостенни | метър | 25,00 |  |  |
| 7 | Засипване изкоп с уплътняване | м3 | 0,50 |  |  |
| 8 | Направа на изкоп за шахта-ръчно | м3 | 1,00 |  |  |
| 9 | Почистване на строителни отпадъци | м3 | 2,00 |  |  |
| 10 | Направа куфраж | м2 | 6,00 |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж на армировка А3 до 12 мм. | килограм | 40,00 |  |  |
| 12 | Полагане на бетон В 25 - ръчно | м3 | 1,00 |  |  |
| 13 | Полагане на хидроизолация на циментова основа | м2 | 6,00 |  |  |
| 14 | Изработка и монтаж на капаци от рифелова ламарина | м2 | 2,00 |  |  |
| 15 | Възстановяване на теракотна настилка | м2 | 8,00 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на потопяема помпа за мръсна вода | брой | 1,00 |  |  |
| 17 | Пренос ръчно на 50 м. На строителни материали и отпадъци | м3 | 2,00 |  |  |
| 18 | Натоварване и извозване на строителни отпадъци до депо | м3 | 2,00 |  |  |

Важно! Всеки участник следва да представи цена за всяка една позиция от необходимите дейности за изграждане на отводнителната система, посочени в Техническата спецификация на Възложителя, неразделна част от настоящите Условия!

*Ценово предложения на участници, които надвишават посочените в т.2 стойност ще бъдат отстранявани от процедурата на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП.*

**8**. **Начин на плащане** – разплащането се извършва в български лева, по банков път, чрез платежно нареждане в срок от 10 /десет/ работни дни след приемане на извършената работа с двустранно подписан приемо-предавателен протокол и представена надлежно издадена фактура.

**9. Срок на валидност на офертите:** Срокът на валидност на офертите не може да бъде по-малък от 180 календарни дни считано от крайната дата за подаване на офертите.

**10. Критерий за оценка** на офертите: Оценяването и класирането на офертите на участниците се извършва по критерия **„НАЙ- НИСКА ЦЕНА”.**

**Изготвил: …………………………………………………………………………………………………**

*(имена, квалификация и подпис на експерта)*